**מוצג קרטזי**

רגישות זרם:

* מנוע שמאלי:
* מנוע ימני:

זרם כללי:

* ללא תנועה:850mA.
* עם תנועה: 930mA.

**מוצג פולרי**

רגישות זרם:

* מנוע שמאלי:
* מנוע ימני:

זרם כללי:

* ללא תנועה:303mA
* עם תנועה: 375mA