
**פנסים ותאי סולאריים**


**ציוד**

* [דרייבר זרם](#_דרייבר_זרם)
* [פנס לד](#_פנסי_לדים)
* [פנל סולארי](#_פנל_סולארי)
* [ספק 12V](#_ספק_12V)

# דרייבר זרם

לכל פנס יש דרייבר-זרם משלו עם ספק 12 וולט לכל אחד. (ראה איור 1)

הדרייבר הוא buck converter שמאפשר להזרים זרם קבוע בפנס (ראה איור 2)



איור 1

איור 2

נעבור על כל האלמנטים בדרייבר:

* 12V – ספק 12 וולט שמתחבר לדרייבר
* SW – לחצן להדלקת הפנס (לחיצה רציפה = הדלקה)
* Capacitor – קבל לייצוב מתח ומניעת רעשים בכניסה וביציאה לנורת הלד (אם הקבל נפוח צריך להחליף קבל/כרטיס)
* Output to led – חיבור יציאה לנורת לד
* Jumper – קביעת זרם בנורה לפי הנוסחה:   
  (במקרה שלנו מלחימים רק את Jumper 3).

# פנס לד

# פנל סולארי

# ספק 12V

# תקלות

סדר פעולות במקרה של תקלה:

פנסים לא דלוקים

1. בדיקת ספק12V – אם כל הפנסים כבויים – ייתכן שיש תקלה באספקת הרשת. אם פנס אחד תקול הצלב ספקים אם פנס תקין כדי לוודא שהספק תקין.
2. בדיקת תקינות החיבור מהפנס לדרייבר – ייתכן שהכבל נקרע ויש לבדוק אותו אם בדיקת רציפות.
3. בדיקת תקינות החיבור מהלחצן לדרייבר – (ניתן לקצר את החיבור למולקס כדי לעקוף את הלחצן SW)
4. בדיקת נורת לד – ניתן לפרק את הנורה בעזרת מפתח הלן ולנתק את הקונקטור XT30 כדי לספק מתח חיצוני ללד ולוודא שהיא תקינה.
5. בדיקת קבלים מנופחים – מייצג על מתח לא יציב במערכת החלפת כרטיס או קבל.

פנל סולרי לא תקין

1. וודא שאין חיכוך או לכלוך שיגרום למנוע להיתקע.
2. וודא שהפנלים הסולריים אינם שבורים.