
**נתונים טכניים**



פרמטרי הסליל:

* התנגדות הסליל :**245Ω**
* מספר ליפופים :**3200**
* קוטר החוט :**0.2mm**
* קוטר פנימי של הבובינה :**30mm**
* קוטר חיצוני של הבובינה: **59mm**
* רוחב הבובינה: **13mm**



פרמטרי המגנטים:

* עובי מגנט **4mm**
* קוטר מגנט **32mm**
* מרחק בין זוג מגנטים **18mm**
* מרחק בין מגנטים שכנים **41mm** או **50mm**

להלן כרטיס אלקטרוני המפעיל את המנוע

**מאוד חשוב לחבר את הכבל הירוק (כמו באיור) משמאל** **למיקרו סוויץ'** אחרת המנוע יסתובב בכיוון הנגדי והוא יתקע ויהרוס אותו.

A circuit board with wires and text

AI-generated content may be incorrect.להלן הכרטיס העדכני

ניתן לראות שהוסף לד ללחצן הפעלה.

A glass display case with a person standing in front of it

AI-generated content may be incorrect.תמונה של המוצג

ברגע שהלד של הכפתור הירוק נדלק ניתן להפעיל את המנוע ברגע שלוחצים עליו

הכפתור האדום מיועד לעצור את המטוטלת ברגע שלוחצים עליו ברציפות.