ספטמבר 2023

כרטיסון לאנקודר סיבובי מכני לטובת מוצגי הדפסה תלת ממד.

העתקה של סדר פינים של קונקטור 5 פינים 2.54 כמו שיש במודולים לחובבים.

אופציה לנגדי PULLUP (לא תמיד כדאי להרכיב כי מחייב חיבור מתח 5 וולט אחרת עלול ליצור בעיות בניסיון קריאה מ IO המוגדר PULLUP תוכנתית).

בנוסף אופציה לקונקטור ללחצן נוסף המתחבר במקביל ללחצן האינטגרלי.