1.למסלול יש 5 תחנות לכל תחנה ו-5 מסילות תחת מתח.

2.התחנות מחוברות לסירוגין תחנה 1 -> מסילה תחת מתח -> תחנה 2 ...

3.בין תחנה למסילה תחת מתח יש feedback.

4.בתחילת ההפעלה קרון 1 נמצא על **מסילה תחת מתח 1** במהירות 0 ו**תחנה 1** עם רמזור ירוק (קצר בין **מסילה תחת מתח 1** ל- **תחנה 1**)

5.לאחר העלאת המהירות הקרון ממשיך לתחנה 1 ובסוף תחנה 1 (תחילת מסילה 2)הקרון פוגש את ה-feedback.

6.ברגע שהוא פוגש את ה-feedback הוא הופך את **תחנה 1** לאדום (נתק) **ותחנה 5** לרמזור ירוק (קצר בין **מסילה תחת מתח 5** ל- **תחנה 5**)

7.בכל תחנה צריך לנת ק את הפלוס בשתי הכיוונים