9 ליולי 2022 בדיקת מקלט 5.8 גיגה SKYDROID ([https://www.aliexpress.com/item/1005001354657344.html\*](https://www.aliexpress.com/item/1005001354657344.html*) שקנה ארד. למצלמות רכבת שמעון תערוכת 30,

יציאת מיקרו USB המתאימה לחיבור לסלולארי\מחשב OTG.

יציאה נוספת JST1.27מ"מ 4 פינים, אדמה, מתח(5 וולט) ווידיאו אודיו.

שני לחצנים לפי מה שכתוב באתר – לחיצה קצרה על הימני משנה ערוצים 1-8, על השמאלי משנה A-R. לחיצה ארוכה מעביר למוד חיפוש הבוחר סיגנל מקסיאל ומציג (אבל רק ביציאת המיקרו USB) ספקטרום עצמה\תדר.

יציאת ה AV עובדת רק אחרי שמחברים את המיקרוUSB למחשב ונוצר קשר ממש (לא רק אספקת מתח) – כנראה שהמקלט חייב לבצע לחיצת יד לפני שמחפש ערוץ ומציג אותו.

בכל מקרה מחפש כנראה ערוץ חזק ו/או צריך לכונן.

עדיף כנראה להשתמש בתור מערכת בדיקה יחד עם סמרטפון\טבלט ייעודי.